1、 双摇病床需求明细
	序号
	品目
	数量
	备注

	1
	双摇病床
	[bookmark: _GoBack]23张
	标配：床垫、餐桌板、输液架、引流钩、杂物筐


二、到货期、质保及售后服务要求
1、接甲方通知后，15天内完成备货并安装。
2、保修年限不少于5年。不满足该要求的投标可被拒绝。 
3、货物若出现质量问题，投标人需在 2 小时内电话响应，接到电话后 4 小时到达现场。在采购人规定日期内予以解决。
三、货品具体需求
[bookmark: OLE_LINK2]★1、双摇病床规格尺寸：约长（2050-2150）×宽900×高500mm（床底净高355mm，需要放置一个储物凳）
★2、负载量≥260kg（提供检测报告）；背部倾斜：0-65°；腿部倾斜：0-40°。背段采用双支撑结构，支撑力≥100kg，支撑臂厚度≥3MM（提供检测报告）
3、材质及生产工艺要求：
（1）床体采用优质冷轧钢加工而成，机械手自动焊接技术，床体表面和钢制骨架经过酸洗磷化处理后通过静电粉末喷涂保证床面整洁。碳钢表面处理：采用自有全自动静电粉末喷涂流水线一次性完工，喷涂前经高速抛丸机除锈，然后经水洗、除油、酸洗、二度磷化等处理，在金属表面及管材内壁及表面均匀电泳上一层环氧树脂保护膜形成抗氧化涂层，再进行静电粉末喷涂，达到内外防锈，延长病床的使用寿命。钢板抗菌性≥99%（大肠杆菌、经黄色葡萄球菌），涂层厚度≥150μm，硬度≥2H；耐腐蚀性(酒精、84消毒液、过氧化氢）；粉末材料为抗菌粉末，具有耐老化、高韧性、耐溶剂，冷脆温度低和抗菌的性能。（提供检测报告）
（2）床架床框采用优质冷轧碳钢矩形管材，厚度≥1.5mm。
（3）床面采用优质冷轧钢板一次冲压成型，厚≥1.2mm。床面底部四周焊接加强钢管，背部采用双支撑卸力结构，增加承载力；床面尾部配床垫防滑装置。
（4）床头、床尾：采用优质ABS，整体由专业模具一次注塑（吹塑）成型； 床头尾板设计简洁美观；床头尾板与床体联系处设有锁定开关，拆卸方便；床尾配透明亚克力床头卡，安装方便，易于清洁消毒.
#（5）护栏采用六立柱铝合金折叠护栏，护栏的操作手柄和护栏下连接件均为钢板冲压，护栏整体长度≥1450mm，高度≥405mm,立杆厚度≥2mm，横杆厚度≥1.0mm，具有双键保险快速定位开关，有防夹手功能，带防夹手标签。
（6）每张床标配：四角输液孔，配置304不锈钢输液架，可伸缩调节；引流钩4个；钢制网状杂物架1个、餐桌板1个。
备注：餐桌板采用全新优质ABS工程塑料注塑成型面板，铝合金伸缩杆，可伸展摆放在护栏上，可自由调节位置，有固定装置，确保餐板稳定；不用时可收纳于床尾。ABS材质抗菌性（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌）；防霉性（黑曲霉、绿粘帚霉、球毛壳霉、出芽短梗霉、绳状青霉）（提供检测报告）
#（7）摇把采用隐藏式设计，可折叠。伸缩摇杆为不锈钢材质，钢制万向节.丝杠与导杆之间的连接件采用钢制连接件，不得使用塑料尼龙件，丝杠还应具备过载保护功能，丝杆有双向限位功能，有过摇保护功能，双向达到极限后自动脱档并发出提示音，避免对丝杠及摇把造成损坏。摇杆传动系统，摇动次数达3万次。（提供检测报告）
#（8）脚轮采用直径为125mm的高级静音耐磨双面轮，采用耐磨、耐酸碱、抗腐蚀材料，每个脚轮带独立刹车。
（9）床垫： 
[bookmark: OLE_LINK1]#1.床垫的功能与病床配套，布料采用牛筋针织防水布，液体不渗透，且擦拭容易，可长期保持床面干净卫生，有透气性、防滑性。符合GB/T24253-2009纺织品防螨性能的评价；GB/T24346-2009纺织品防霉性能的评价 ；FZ/T73023-2006抗菌针织品。防螨，抗菌（金黄色普通菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯菌、铜绿假单胞菌），防霉（黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉，出芽短梗霉、球毛壳霉、绿色木霉、腊叶芽枝霉、链格孢等）（提供检测报告）
2、内置5公分（密度为45）的高弹海绵，舒适耐用，不变形。3公分天然椰丝，卫生环保。可根据使用者要求按比例配置棕片和海绵。（提供椰丝检测报告）
3、床垫配有拉链,便于装卸、清洗。
#4、床垫整体无甲醛，符合国家标准(提供检测报告）

备注：★为实质性条款，不满足将导致废标。
