手麻科购全麻手术室用物资参数
一、手术椅不锈钢升降圆凳（PU皮面）参数，单价480元/个
1. 型号：E-50
2. 凳面：PU皮面，直径φ330mm
3. 升降高度：450-750mm
4. 凳脚：不锈钢圆管厚度φ25mm*1.5mm，底部支撑直径φ380mm
5. 脚踏环高度：140mm
6. 脚垫：浅色胶套内衬防滑脚垫
7. 材质：不锈钢sus304材质焊接，防锈易清洁，适配医疗环境
二、不锈钢手术室升降托盘车参数，单价900元/个
1. 产品名称：不锈钢手术室升降托盘车
2. 材质标准：主体采用SUS304不锈钢，焊接成型，抛光处理，耐腐蚀易清洁，符合医疗环境消毒要求。
3. 托盘配置：适配600×400×28mm不锈钢浅托盘，托盘架由15×30mm方管制作，结构稳固。
4. 升降功能：手动升降调节，高度调节范围900-1400mm，采用Φ32加衬管立柱，M10梅花手柄锁紧，操作便捷稳定。
5. 底座结构：三爪式底座，Φ32不锈钢管制作，管内加配重，防倾倒；底座尺寸内宽700mm，支腿长度400mm，支腿高度270mm。
6. 脚轮配置：Φ80mm双面静音轮，推行静音顺滑，耐磨防缠绕，适配手术室地面。

三、不锈钢手术套车（SUS304）参数，单价2900元/个
1. 产品名称：不锈钢手术套车（整套含大、中、小号3件）
2. 材质标准：
主体材质：SUS304不锈钢，焊接成型，台面厚度≥1.2mm，台面下加衬板加固，承重性能优异
管材规格：台面四边方管20×30×1.5mm，立柱圆管Φ25×1.5mm，横撑圆管Φ19×1.5mm
3. 尺寸规格：
	型号
	台面尺寸(长×宽)
	高度

	大号
	1020×630mm
	960mm

	中号
	840×600mm
	915mm

	小号
	660×585mm
	875mm


大号台面上栏高度：70mm，Φ10mm圆管制作
脚轮安装高度：大号250mm、中号250mm、小号280mm
4. 脚轮配置：
规格：Φ75mm防缠绕双面静音轮，推行静音顺滑，防毛发缠绕，适配医院地面
5. 工艺与性能：
焊接工艺：全不锈钢满焊，打磨抛光无毛刺，易清洁消毒
结构：整体稳固，台面平整无变形，满足手术室器械、敷料等物品转运需求


[bookmark: _GoBack]四、可叠放不锈钢脚踏凳（304）技术参数，单价420元/个
1. 产品名称：手术室可叠放不锈钢脚踏凳 
2. 材质SUS304不锈钢，板厚1.2mm，凳面尺寸450mm（长）×300mm（宽），整体高度 150mm（单层款）/ 250mm（双层款，叠放后） 
3. 结构形式：整体焊接成型，四脚外扩式设计，支持多凳叠放 
4. 材质性能：
不锈钢牌号：SUS304，含铬≥18%、镍≥8%，符合医用级不锈钢标准
板材厚度：凳面/侧板/脚撑均为1.2mm 304不锈钢板
表面处理：拉丝抛光，无毛刺、无尖角，符合医院清洁消毒要求
5. 叠放结构设计：
凳脚采用外扩式倾斜设计，下凳的凳面可嵌入上凳的脚撑之间，实现稳定叠放
凳脚底部预留防滑橡胶垫安装位，叠放时不影响稳定性
侧面焊接内嵌式把手，便于搬运、叠放操作
6. 防滑与承重：
凳面标配黑色防滑橡胶垫（带防滑纹理），尺寸与凳面一致
额定承重：≥150kg，整体焊接结构无松动、无变形风险
7. 卫生与安全：
全不锈钢焊接，无卫生死角，可耐受高温消毒、酒精擦拭
边缘全打磨圆角处理，无锐边，避免划伤医护人员
无磁不锈钢材质，适配手术室强磁环境
8. 定制说明：
可按需求调整双层款的单凳高度（如单凳150mm，叠放后250mm），不影响叠放功能
